|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CP2102-GMR [QFN-28] | 1 | IC1 |
|  | ATmega88-20AU [TQFP-32] | 1 | IC2 |
|  | SN74LVC1T45 | 4 | IC3-IC7 |
|  | IRLML9301 | 1 | VT1 |
|  | Led (зеленый) 120 ом | 1 | R6 |
|  | Led (желтый) 120 ом | 1 | R7 |
|  | Led (красный) 120 ом | 1 | R8 |
|  | 10k | 1 | R3 |
|  | 0,1 мкФ | 4 | С1, C3, C7, C9 |
|  | 10 мкФ |  |  |
|  | 0,047 мкФ | 1 | C8 |
|  | 1 мкФ | 1 | C4 |
|  | 1200 пФ | 1 | С10 |
|  | 4,7 к | 2 | R1, R2 |
|  | 22 пФ | 2 | C5, C6 |
|  | 14,7456 MHz | 1 | Q1 |
|  | 220 k | 1 | R4 |
|  | 47 k | 1 | R5 |
|  | ISP Connector (10 dsdjljd) | 1 |  |
|  | USB разъем | 1 |  |